

**LE 12-3 100 WET**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 115 mm |
| Onbelast toerental | 1200-3700 /min |
| Opgenomen vermogen | 1150 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Afmetingen (L x H) | 340 x 140 mm |
| Aansluitslang met snelkoppeling | 2 m |
| Gewicht | 2,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 beugelhandgreep |   |
| 1 velcro-kabelhouder |   |

 |
| 1150 Watt natslijpmachine met variabel toerental en trafo stekker, 115 mm* Krachtige motor van 1150 Watt
* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Hoog koppel voor een maximaal schuurvermogen en de beste oppervlakkwaliteit
* Poedergespoten en gelakt magneetveld voor een lange levensduur, dankzij de bijkomende bescherming tegen slijtage en schurend stof
* Greephendel voor een comfortabele manipulatie en precieze geleiding
* Beugelgreep: veilig in de hand, ook bij verticale werkzaamheden
* De nieuwe wateraanvoer en -regeling is onder de behuizing gemonteerd. Daardoor is ze eenvoudig te bedienen en precies te doseren. Er ontstaat een vrije greepzone, direct boven de slijpschijf
* Speciale slang van 2 m: vergt geen bijkomende slangbeveiliging. Verhoogt de flexibiliteit, vermindert het gewicht en vermijdt verwondingen door slangklemmen
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* Omloopstekker: enkel te gebruiken op een scheidingstransformator. Om veiligheidsredenen enkel te gebruiken indien aangesloten op FLEX TT 2000 scheidingstransformator
* Asvergrendeling
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |