

**LW 1202 S**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 130 mm |
| Onbelast toerental | 1750 /min |
| Opgenomen vermogen | 1600 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1040 Watt |
| Gewicht | 5,1 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 beugelhandgreep | 258.639 |
| 1 steeksleutel SW 17 | 106.461 |

 |
| 1600 Watt nat slijpmachine met PRCD-veiligheidsschakelaar, 130 mm* Centrale watertoevoer d.m.v. de tandwielas: voor het nat slijpen van graniet en marmer
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* MVG-metaal-kunststofbehuizing: duurzaam en robuust
* PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
* Gereedschapsopname: M 14
* Voor mobiel gebruik zonder een scheidingstransformator.
 |