

**SR 602 VV**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast slagtal | 0-2400 /min |
| Slag | 27 mm |
| Opgenomen vermogen | 1300 Watt |
| Afgegeven vermogen | 850 Watt |
| Gewicht | 4,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 198.633 |
| 1 inbussleutel, SW 4 | 211.494 |
| 1 standaard zaagsteun | 254.926 |
| 1 assortiment zaagbladen | 1 set |
| 1 buis-spanbeugel tot 2" | 259.983 |
| 1 transportkoffer | 329.908 |

 |
| Buis-recipro-zaagmachine met buizenspanbeugel* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VV-elektronika: met slagtalcontrole, zachte aanloop met gasgeef-schakelaar, overbelastingsbeveiliging en slagtalkeuze met stelwiel
* Pendelslag: in-/uitschakelbaar
* Zagen van buizen tot 4” exact in 90º met weinig druk
* Extreem robuuste en krachtige machine voor werken met pijpklem of kettingspanner
 |