

**RB350ST-DR**



|  |  |
| --- | --- |
| Type | RB350ST-DR |
| Motor | 2100 Watt |
| Max. diameter | 350 mm |
| Max. zaagdiepte | 140 mm |
| Toerental | 3800/min |
| Gewicht | 10 kg |
| Gebruik | droog/nat |