

**S500**



S500 boorstatief  
  
  
Boorstandaard voor een boorgebied tot Ø 500 mm (met afstandshouder), Ø 350 mm zonder afstandshouder.  
  
Precisierolgeleider met fijnafstelling  
2 slingerassen: 1 zonder en 1 met reductietandwiel voor meer hefboomwerking  
Schaalbaar met schaal  
Crank-handgreep dient ook als een sleutel  
Montageplaat voor zwaluwstaartmotoren inbegrepen  
Gebruik een ankerplaat en bevestigingsset om de boorstandaard te bevestigen met een valanker  
Of gebruik een vacuümpomp en een vacuümplaat om de boorstandaard zonder anker te bevestigen. \*  
Gebruik een vastsjorende motorsteun om een ​​handboor te monteren  
Gebruik afstandshouders om het boorbereik van 350 mm tot 500 mm uit te breiden  
  
\* Opmerking: het vacuümbevestigingssysteem mag alleen worden gebruikt voor bevestiging op een horizontaal oppervlak en voor een maximale diameter van 112 mm. Voor grotere diameters moet het ankerbevestigingssysteem worden gebruikt  
  
  
  
  
  
model S500  
max. Boor-Ø zonder afstandsplaten (mm) Ø 350 mm  
max. Boor-Ø met afstandsplaten (mm) Ø 500 mm  
Schuifaanvoerbaan (mm) 690 mm  
Afmetingen (LxBxH) 480 x 240 x 1025 mm  
Gewicht 19.08 kg