

**S800**



S800 boorstatief  
  
Voor een boorbereik tot Ø 800 mm (met tussenstuk) Ø 350 mm zonder afstandshouder.  
Ideaal voor boortoepassingen met grote diameter waar maximale stijfheid vereist is.  
  
Precisierolgeleider met fijnafstelling  
2 slingerassen: 1 zonder en 1 met reductietandwiel voor meer hefboomwerking  
Schaalbaar met schaal  
Crank-handgreep dient ook als een sleutel  
Montageplaat voor zwaluwstaartmotoren inbegrepen  
  
\* S800 is ook verkrijgbaar met een kolom van 2 m (slag van 1790 mm) of een kolom van 2,5 m (slag van 2290 mm).  
  
Gebruik een ankerplaat en bevestigingsset om de boorstandaard te bevestigen met een valanker  
Gebruik een vastsjorende motorsteun om een handboor te monteren  
Gebruik afstandshouders om het boorbereik van 350 mm tot maximaal 800 mm uit te breiden  
  
  
  
  
  
model S800  
max. Boor-Ø zonder afstandsplaten (mm) Ø 350 mm  
max. Boor-Ø met afstandsplaten (mm) Ø 800 mm  
Schuifaanvoerbaan (mm) 760 mm  
Afmetingen (LxBxH) 555 x 275 x 1035 mm  
Gewicht 26,5 kg