

**Statief DST200**



|  |  |
| --- | --- |
| Afmeting | 1700/3000 mm (ook verkrijgbaar in verlengde versie 2200 mm) |
| Nuttige slag | 1200 mm |
| Overbrenging | rondsel/tandheugel |
| Buitenkolom RVS | 50x50 |
| Binnenkolom galv. | 40x40 |
| Snelwisselsysteem | ja |
| Gewicht | 22,0 kg |

* Gegarandeerd waterdichte plafond- en vloerboringen
* Zeer snelle instelling van statief- en waterafzuiging
* Geringe boorafstand van de wand (ook met kleinere diameters)
* Geschikt tot max. diameter 250mm
* Max. boorlengte 1200mm in één boorgang
* Uitbreidbaar voor horizontaalboringen zonder verankering
* Slangankers overbodig
* 100% waterafdichting door gebruik van oliekeerringen in afzuigunit
* Oliekeerringen geven tevens stabiliteit aan boor
* Met voet (optie) zeer geschikt voor serieboringen
* Tevens geschikt voor vloerboringen zonder verankering (plafonddek noodzakelijk)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

