

**DC 2900c eco**



**DC 2900c eco mobiele stofafscheider met kunststofzak**

Krachtige mobiele stofafscheider, ontworpen voor bronafzuiging en schoonmaken in zware omstandigheden, tevens geschikt voor afzuiging van gezondheidsgevaarlijke stoffen.

De stofafscheiding in de filterunit gebeurt in twee trajecten. Door de cycloonwerking van de filterunit worden de stofdeeltjes met een deeltjesgrootte van minimaal 10 μm. afgescheiden. Vervolgens wordt het stof gefilterd door een patroonfilter. Het overige zeer fijne stof indien aanwezig, wordt afgescheiden met behulp van een Hepa H13 filter met een stof afscheidingsgraad van 99,995%.

Het filter kan handmatig worden gereinigd middels het zogenaamde reverse-pulse systeem. De conische vorm van het filter en deze zeer effectieve reinigingsmethode garanderen een lange filterstandtijd. Het afgescheiden materiaal wordt verzameld in een kunststof zak onder de unit. De filters en zakken kunnen stofvrij gewisseld worden.

Voorzien van de nieuwe eco technologie, waarbij het energieverbruik lager ligt en het rendement hoger.

**Specificaties DC 2900c eco**

|  |  |
| --- | --- |
| HxBxL mm | 1070 x 420 x 510 |
| Massa | 14 kg |
| Inlaat/uitlaat | Ø 50 mm |
| Slanglengte | 5 m ( Ø38) |
| Max onderdruk | 24 kPa |
| Max luchtstroom | 190 m³/ uur |
| Vermogen | 1285 W, 230 V |
| Oppervlak fijnfilter | 1,5 m² |
| Afscheidgraad fijnfilter | 99,9 % |
| Afscheidgraad HEPA filter H13 | 99,995% |
| Oppervlak HEPA filter | 0,85 m² |
| Opvangcapaciteit | 20 L |
| Geluidsniveau | 66 dB (A) |
| Extra optie | autostart |