

**ISC L-1650 Top**



**STARMIX STOFZUIGER ISC L-1650 Top 018584**

Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen, cement, hout, lak.

|  |  |
| --- | --- |
| Filteroppervlakte (cm²) | 8600 |
| Impuls filterreiniging | Ja |
| Stopcontact | Ja |
| Zuigkracht regeling | Ja |
| Filter meldingslampje | Ja |
| Softstart/naloop | Ja |
| Vermogen (Watt) | 1600 |
| Luchtstroom (l/s) | 75 |
| Onderdruk (mbar) | 280 |
| Ketelinhoud (L) | 50 |
| Netto stofinhoud (L) | 45 |
| Netto waterinhoud (L) | 40 |
| Geluidsniveau db(A) | 69 |
| Afmetingen LxBxH (cm) | 59,5×46,5×96 (incl. rijbeugel) |
| Gewicht (kg) | 18,3 |
| Lengte stroomkabel | 8 |