

**NSG uClean ADL-1432 EHP**



  
016313  
Voor de zwaarste inzet in de werkplaats of thuis. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen, cement, hout, lak (niet gezondheids schadelijke stoffen).

**De nieuwe NSG “uClean” serie gebaseerd op de veeleisende Starmix technologie en kwaliteit “Made in Germany”.** Het doel was een universele zuiger te ontwikkelen, de nieuwe maatstaf in vermogen, ergonomie, comfortabele bediening en werkvreugde door intelligente details. Het resultaat: Top prestaties, ergonomisch, aantrekkelijk design met veel functies die inspireren.

Standaard accessoireset EHP (35 mm) bestaande uit:

* 3,2 meter slang (413228)
* 1x gummi verloop taps (425696)
* 1x kunststof handgreep met luchtregelaar (424804)
* 2x kunststof zuigbuizen (424842)
* 1x vloer zuigmond
* 1x voegen zuigmond (417011)

|  |  |
| --- | --- |
| Impuls filterreiniging | Nee |
| Stopcontact | Ja |
| Zuigkracht regeling | Ja |
| Filter meldingslampje | Nee |
| Softstart/naloop | Ja |
| Vermogen (Watt) | 1400 |
| Luchtstroom (l/s) | 69 |
| Onderdruk (mbar) | 259 |
| Ketelinhoud (L) | 32 |
| Geluidsniveau db(A) | 72 |
| Afmetingen LxBxH (cm) | 39x37x63,5 |
| Gewicht (kg) | 9,5 |
| Lengte stroomkabel | 8 |