

**TFV 30 S**



Turbo radiaal ventilator, speciaal voor tapijtdroging en waterschades in het algemeen. Ideale prijs/prestatie verhouding. Kan net als de TFV 10 S onder een hoek van 0°, 45° en 90° gebruikt of opgeslagen worden. De TFV 30 S is stapelbaar. Voor bouwdroging en grotere waterschades en bij gebruik in combinatie met slangen bevelen wij de TTV serie axiaal ventilatoren aan.

|  |  |
| --- | --- |
| Luchtopbrengst | 2.050 / 2.850 / 3.500 m³/u |
| Aansluitspanning | 230 / 50 V / Hz |
| Stroomopname | 5,2 A |
| Aanbevolen zekering | 10 A |
| Opgenomen vermogen | 1,2 kW |
| Geluidsniveau | 73,5 / 80,8 / 86,2 dB(A) @ 3 m |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Omkasting | polyethyleen |
| Afmetingen L x B x H | 545 x 515 x 490 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |