

**Slangaansluiting**



De slangaansluiting SA4500/450 kan aan beide zijden van de ventilator gemonteerd worden, voor uitblazen of aanzuigen.
Tevens kan een stofopvangzak voor het opvangen van bouwstof gemonteerd worden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Diameter slangaansluiting ø** | 450 mm |