

**Gloria 415**



Watertoevoerapparaat voor externe watertoevoer.

* Max. werkdruk 6 bar
* Vulinhoud 10 liter
* Tank van plaatstaal met kunststof binnencoating
* TUV en GS gekeurd
* Toegestane bedrijfstemperatuur + 50°C
* Afblaas-/veiligheidsventiel
* Manometer
* 3 meter gewapende slang incl. snelkoppeling met waterstop
* Formaat (BxDxH) 25,6x23,1x67,6 cm
* Zuiger: koper
* Artikelnummer: 415.0000