

**Aluminium 65-85-100-120**



Technical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MOD.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120150AL | MANTA 65 Alluminium | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 650 | 150 | 110 | 107x66x77 | 61 |
| 120200AL | MANTA 85 ALLUMINUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 850 | 150 | 110 | 127x66x77 | 66 |
| 120202AL | MANTA 85-550 ALLUMINIUM | 550 | 1400 | 2,2 - 230\* | 695 | 210 | 200 | 127x66x85 | 75 |
| 120204AL | MANTA 85-550 ALLUMIN. TRIF. | 550 | 1400 | 3,6-400 | 695 | 210 | 200 | 127x66x85 | 76 |
| 120250AL | MANTA 100 ALLUMINUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 1000 | 150 | 110 | 155x66x77 | 72 |
| 120300AL | MANTA 120 ALLUMINIUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 1200 | 150 | 110 | 171x66x77 | 79 |
| \* 3 kW - triphase version is also available | | | | | | | | | |



