

**70006**



**Standaard HFS**

voor armaturen 1000W  
met geïsoleerde handgreep

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.006 |
| EAN code | 8713265019862 |
| Merk | Eurolux |
| Omschrijving | vaste standaard HFS 1000 |
| Materiaal | zwart geëpoxeerd staal |
| Inclusief | bevestigingsmateriaal M8 bouten en moeren |
| Gebruik | Voor klasse II of klasse III veiligheidsarmaturen |