

**5705501**



**Veiligheidstrafo 42V - 60vA**

1 contactdoos CEE 42V

Volrubber kast met veiligheidstransformator volgens EN60742 en NEN 10742. Voorzien van aansluitsnoer H07RNF 2x1mm2 met aangespoten contactstop en primair beveiligd met een thermische resetknop. De contactdozen zijn eenvoudig te vervangen zonder de kast te openen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 57.055.01 |
| EAN code | 8713265046417 |
| Merk | Connectra |
| Spanning primair | 230 Volt |
| Spanning secundair | 42 Volt |
| Vermogen | 60 VA |
| Beveiliging | thermische resetautomaat |
| Materiaal (behuizing) | volrubber |
| Contactdozen | 1 x CEE 42V |
| Kabel | 3 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Uitgangen | 1 uitgang 60vA |
| Afmetingen (lxbxh) | 150x150x135 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |