

**5510610**



**Accu-bouwlamp LED 10W**

1 PowerLED 10W / 750 Lumen
Oplaadbaar 12/24V en 230V

LED accu-bouwlamp voorzien van 1 ultra helle LED lamp 10W, gemonteerd op vast statief met softgrip handgreep. Lamp is kantelbaar. Led indicatie groen (vol) en rood (laden). Wanneer de accu bijna leeg is gaat led indicatie lampje knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit.

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.106.10 |
| EAN code | 8713265047094 |
| Merk | Vetec |
| Spanning | Accu Li-Ion 7,4V - 4,4A |
| Lichtbron | 1 x PowerLED 10W |
| Standaard | vaste standaard |
| Kleur | geel-zwart |
| Beschermklasse | III (veilige spanning) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Lumen | 750 |
| Laadtijd | 4-5 uur |
| Brandduur | 3 uur |
| Schakelaar | aan/uit |