

**6106510**



**Powertube**

192W - (8x24W) - 230V
5m H07RN-F 3x1,50 mm2

Mobiele terreinverlichting voor het verlichten van grote ruimten of gebieden. Slagvaste behuizing met siliconen beschermranden. Kan door middel van een standenschakelaar volledig of eenzijdig verlichten. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.065.10 |
| EAN code | 4017506081781 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 192 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | 2G10 (PL-lamphouder 4-pins) |
| Lichtbron | 8 x PLL-lamp 24 Watt |
| Lumen | 14.400 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,5 mm² |
| Schakelaar | Ja |
| Afmetingen (bxh) | 270 x 560 mm |