

**Workman 2**





**RADIO**

* FM ontvangst met RDS zenderinformatie
* 10 voorkeuze-zenders FM

**EXTRA MEDIA**

* Aux ingang voor externe MP3 speler

**AUDIO**

* 2 X 4 inch Big Magnet speaker, 2 x 10 Watt
* Stereo
* Klankkast inhoud 4,8 liter
* Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
* Dynamische Loudness functie

**VOEDING/STROOM**

* Netstroom (230V) - 33 Watt
* Batterijen (6 x D)

**EXTRA FUNCTIES**

* ATP pincode slot (beveiliging tegen ongewenst gebruik en diefstal)

**UITRUSTING**

* ABS kunststof slagvaste behuizing
* Verlichte LCD display
* Metalen speaker grill
* Rubberen bedieningsknoppen
* Flexibele, neerklapbare antenne (type KA1)
* Neopreen-rubberen stroomkabel 2,9 meter met IP44 stekker
* Stekkerhouder op achterzijde
* Kabel-opbergmogelijkheid achter op de radio
* Beschermkooi rondom
* Houder op achterzijde voor MP3 speler of mobiele telefoon
* Kantelstand om het geluid omhoog te
* richten vanaf de vloer of werktafel

**AFMETING/GEWICHT/KLEUR**

* Gewicht excl. batterijen 4,1 kg
* BxHxD 41 x 25 x 22 cm
* Kleur: rood

**CLASSIFICATIES**

* Schokbestendig
* Regen-, vuil, en stofbestendig (IP65 norm)
* TÜV/GS gecertificeerd

**LOS VERKRIJGBARE ACCESSOIRES**

* Bluematic - High-audio quality bluetooth receiver
* Big Mouth - Radio & gereedschapstas
* Metalen, telescopische antenne - MA1\*
*
* \*Voordeel: een lange, metalen, telescopische antenne kan de radio ontvangst verder optimaliseren met name in gebieden of locaties waar het radio- en zendersignaal zwak is.
* Nadeel: een lange, metalen, telescopische antenne is NIET FLEXIBEL en dus veel minder “bouwbestendig” dan een kunststof, flexibele antenne.