

**Adesso**



|  |  |
| --- | --- |
| Diameter komschijf Ø | 250 |
| Asgat | 19-22,23 |

Toepassing:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Blauw | Zacht | Terazzo, asfalt |
| Rood | Middel | Beton, cement dekvloer |
| Wit | Hard | Abrasief materiaal, vers beton |

Slijpblokken verkrijgbaar in verschillende korrels:

|  |  |
| --- | --- |
| K0 | 30/40 |
| K1 | 40/60 |
| K2 | 60/80 |
| K3 | 80/100 |
| K4 | 100/120 |