

**Shoxx Z AH5**



* High-End-komschijf met SHOXX-smeedsegmenten
* Segmenthoogte: 5 mm
* Precisiegelaste segmenten, minimale onbalans, trillingsarm werk
* Hoogst mogelijke slijpprestaties
* Maximale standdtijd
* Voor gebruik in abrasieve materialen
* De specialis voor dekvloeren
* Ideaal voor slijpers voor het saneren

Toepassing: dekvloer, pleisterwerk, tegellijm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat**  | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350098 | 115 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350099 | 125 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350087 | 130 | 25 | 8 | 22 |
| S350097 | 150 | 25 | 10 | 22 |
| S350102 | 150 | 19 | 10 | 22 |
| S350100 | 180 | 22.23 | 12 | 30 |
| S350101 | 180 flat | 22.23 | 12 | 22 |