

**Technic STE**



* Professionele komschijf
* Met dubbele rij gesoldeerde segmenten

Toepassing: beton, betonproducten, dekvloer.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat** | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350057 | 115 | 22.23 | 18 | 22 |
| S350058 | 125 | 22.23 | 20 | 22 |
| S350059 | 180 | 22.23 | 24 | 30 |