


**FFPR**



**Metselvoegen, stenen en klinkers**

* Voor het wegslijpen van metselvoegen tussen stenen
* Frezen van voegen en waternaden in zachte en middelharde materialen, zoals b.v. estrich, pleisterwerk, metselwerk, etc
* Premium binding, zeer lange levensduur voor dagelijks gebruik
* Ø 115 - 125 mm

|  |  |
| --- | --- |
| N2924324 | 6701020 - Diamantvoegenzaagblad Ø115 x 22,23 mm / 4,5 mm / FFPR |
| N2924325 | 6701021 - Diamantvoegenzaagblad Ø115 x 22,23 mm / 6,4 mm / FFPR |
| N2924330 | 6701022 - Diamantvoegenzaagblad Ø115 x 22,23 mm / 8,0 mm / FFPR |
| N2924331 | 6701023 - Diamantvoegenzaagblad Ø115 x 22,23 mm / 10 mm / FFPR |
| N2924334 | 6701030 - Diamantvoegenzaagblad Ø125 x 22,23 mm / 4,5 mm / FFPR |
| N2924335 | 6701031 - Diamantvoegenzaagblad Ø125 x 22,23 mm / 6,4 mm / FFPR |
| N2924336 | 6701032 - Diamantvoegenzaagblad Ø125 x 22,23 mm / 8,0 mm / FFPR |
| N2924338 | 6701033 - Diamantvoegenzaagblad Ø125 x 22,23 mm / 10 mm / FFPR |