


**Beton Turbo 15mm**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, baksteen, dakpannen |
| Diameters Ø | 300-350 |
| Asgat | 20-25,4 |
| Segmenthoogte | 15 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| N7020030 | 7020030 - Dia-TS / 300/20,0 mm / Beton Turbo 15mm / 35x3,0x15 / 22 Seg. / gesintert Blank / Kern gelocht / DigitalDruckEtikett |
| N7020034 | 7020034 - Dia-TS / 350/20,0 mm / Beton Turbo 15mm / 40x2,8x15 / 24 Seg. / gesintert Blank / Kern gelocht / DigitalDruckEtikett |