


**HMT**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Ijzer, beton, asfalt |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 25,4 |
| Segmenthoogte | 8 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| E24P300E | Diamantzaagblad HMT Ø300Rx25,4 /8 |
| E24P350E | Diamantzaagblad HMT Ø350Rx25,4 /8 |
| E24P400E | Diamantzaagblad HMT Ø400Rx25,4 /8 |