

**TS**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Beton, baksteen, kalkzandsteen, dakpannen |
| Diameters Ø | 300-350 |
| Asgat | 20-22,23-25,4-30 |
| Segmenthoogte     | 10 mm |
| Gebruik | Droog |

|  |  |
| --- | --- |
| 1500300020 | Diamantzaagblad Type TS-rood 300 x 20 mm  |
| 1500300022 | Diamantzaagblad Type TS-rood 300 x 22 mm  |
| 1500300025 | Diamantzaagblad Type TS-rood 300 x 25,4 mm  |
| 1500350020 | Diamantzaagblad Type TS-rood 350 x 20 mm  |
| 1500350022 | Diamantzaagblad Type TS-rood 350 x 22 mm  |
| 1500350025 | Diamantzaagblad Type TS-rood 350 x 25,4 mm  |