

**Keramiek D34**



**Toepassing**
Keramisch buitentegels (3 tot 4 cm), dunne graniet, tegels, porcellanato (D34).

* Premium diamantzaagblad speciaal voor verwerking van handgebrande keramiek
* hoge zaagkwaliteit

|  |  |
| --- | --- |
|   ZL96016   | 350/25,4 Pristis Keramische tegels 4cm 54x1,8x10 20S Blank |