

**WS-Z12 premium**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Oud beton, sterk gewapend beton, baksteen |
| Diameters Ø | 600-650-750-800-900-1000 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte | 12 mm |
| Gebruik | Nat |

Bijzonder geschikt voor wandzagen >25kW