

**"Extreme" puntbeitel**



**"Extreme" puntbeitel**

Uitvoering

Beitel voorzien van versterkte zeskant schacht en uiteinde van de beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een slijtvaste opname.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Omschrijving | Breedte | Lengte |
| 215.1106 |   | Puntbeitel | - | 280 |
| 215.1107 |   | Puntbeitel | - | 400 |