

**HM gatzagen**



**HM Gatzagen**

Uitvoering

AT-type met hardmetalen tanden (3 t.p.i.). Max. snijdiepte 38 mm.

Toepassing

Voor het zagen in non-ferro metalen, spaanplaat, multitplex, vezelversterkte kunststoffen en Trespa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diam. (mm) | Diam. (inch) | Morse# |
| 531.0002 |  | 19,0 | 3/4" | AT12 |
| 531.0004 |  | 21,0 | 13/16" | AT13 |
| 531.0006 |  | 22,0 | 7/8" | AT14 |
| 531.0008 |  | 24,0 | 15/16" | AT15 |
| 531.0010 |  | 25,0 | 1" | AT16 |
| 531.0012 |  | 27,0 | 1-1/16" | AT17 |
| 531.0014 |  | 29,0 | 1-1/18" | AT18 |
| 531.0016 |  | 30,0 | 1-3/16" | AT19 |
| 531.0018 |  | 32,0 | 1-1/4" | AT20 |
| 531.0020 |  | 33,0 | 1-5/16" | AT21 |
| 531.0022 |  | 35,0 | 1-3/8" | AT22 |
| 531.0024 |  | 37,0 | 1-7/16" | AT23 |
| 531.0026 |  | 38,0 | 1-1/2" | AT24 |
| 531.0028 |  | 40,0 | 1-9/16" | AT25 |
| 531.0030 |  | 41,0 | 1-5/8" | AT26 |
| 531.0032 |  | 43,0 | 1-11/16" | AT27 |
| 531.0034 |  | 44,0 | 1-3/4" | AT28 |
| 531.0036 |  | 46,0 | 1-13/16" | AT29 |
| 531.0038 |  | 48,0 | 1-7/8" | AT30 |
| 531.0040 |  | 51,0 | 2" | AT32 |
| 531.0042 |  | 52,0 | 2-1/16" | AT33 |
| 531.0044 |  | 54,0 | 2-1/8" | AT34 |
| 531.0046 |  | 57,0 | 2-1/4" | AT36 |
| 531.0048 |  | 59,0 | 2-5/16" | AT37 |
| 531.0050 |  | 60,0 | 2-3/8" | AT38 |
| 531.0052 |  | 64,0 | 2-1/2" | AT40 |
| 531.0054 |  | 65,0 | 2-9/16" | AT41 |
| 531.0056 |  | 67,0 | 2-5/8" | AT42 |
| 531.0058 |  | 70,0 | 2-3/4" | AT44 |
| 531.0060 |  | 73,0 | 2-7/8" | AT46 |
| 531.0062 |  | 76,0 | 3" | AT48 |
| 531.0064 |  | 79,0 | 3-1/8" | AT50 |
| 531.0066 |  | 83,0 | 3-1/4" | AT52 |
| 531.0068 |  | 86,0 | 3-3/8" | AT54 |
| 531.0070 |  | 89,0 | 3-1/2" | AT56 |
| 531.0072 |  | 92,0 | 3-5/8" | AT58 |
| 531.0074 |  | 95,0 | 3-3/4" | AT60 |
| 531.0076 |  | 98,0 | 3-7/8" | AT62 |
| 531.0078 |  | 102,0 | 4" | AT64 |
| 531.0080 |  | 105,0 | 4-1/8" | AT66 |
| 531.0082 |  | 108,0 | 4-1/4" | AT68 |
| 531.0084 |  | 111,0 | 4-3/8" | AT70 |
| 531.0086 |  | 114,0 | 4-1/2" | AT72 |
| 531.0088 |  | 121,0 | 4-3/4" | AT76 |
| 531.0090 |  | 127,0 | 5" | AT80 |
| 531.0092 |  | 140,0 | 5-1/2" | AT88 |
| 531.0094 |  | 146,0 | 5-3/4" | AT92 |
| 531.0096 |  | 152,0 | 6" | AT96 |