

**RTC 50 R/L**



**RTC 50 R/L**

Technische specificaties:  
  
- Motor verm. 1250 W  
- Totaal verm. 1375 W  
- Toeren (I) 100-280 tpm  
(II) 185-530 tpm  
- Opname MK2  
- Kernboren ø12 - 50 mm  
- Spiraalboren ø1 - 23 mm  
- Tappen M3 - M20  
- Verzinken ø10 - 40 mm  
- L x B x H 245 x 160 x 385-550 mm  
- Slag 170 mm  
- Gewicht 14 kg  
- Magn. LxBxH 170 x 85 x 48 mm  
- Kleefkracht 1850 kg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Type |
| 906.0050 |  | Kernboormachine RTC.50 R/L + koffer |