

**Allro tegelboren**



**Allro Tegelboor**

Uitvoering

Tegelboor met centreerpunt.

Toepassing

Voor gebruik in tegels (tot kernhardheid 8), marmer en steen. Zowel kloppend als niet kloppend te gebruiken.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diameter | Totaallengte | Spiraallengte |
| 227.0500 |   | 5,0 | 85 | 50 |
| 227.0600 |   | 6,0 | 100 | 60 |
| 227.0800 |   | 8,0 | 120 | 80 |
| 227.1000 |   | 10,0 | 120 | 80 |
| 227.1200 |   | 12,0 | 150 | 110 |