

**Tegelboorkronen**



**Tegelboorkronen**

Uitvoering Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
Toepassing Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Let op: Boren 18, 22 en 25 zijn zonder adapter te gebruiken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diam.     | Boordiepte |
| 759.0180 |   | 18 | 30 |
| 759.0220 |   | 22 | 30 |
| 759.0250 |   | 25 | 30 |
| 759.0320 |   | 32 | 25 |
| 759.0350 |   | 35 | 30 |
| 759.0380 |   | 38 | 25 |
| 759.0430 |   | 43 | 25 |
| 759.0500 |   | 50 | 25 |
| 759.0600 |   | 60 | 25 |
| 759.0670 |   | 67 | 25 |
| 759.0730 |   | 73 | 25 |
| 759.0830 |   | 83 | 25 |