

**9142100**



De diamant-satineerborstel D 100 mm M-14 SF is geschikt voor oppervlakten uit hardsteen/graniet. Deze borstel heeft geen voorbehandeling van het materiaal nodig, maar bereikt op gepolijste oppervlakten het gewenste effect. 2.500 - 3.000 U / min bij natgebruik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9142100 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 30 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9141210 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 40 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142120 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 60 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142130 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 80 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142140 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 120 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142150 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 180 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142160 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 220 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142170 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 300 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |
| 9142180 | Dia-Satinierbürste / D 100 mm / K 500 | M 14-SF / Kunstharz / Granit |