

**2043503**



Het type diamant slijpsysteem Galvano is geschikt voor natuursteen en kwarts zonder watervoorziening.Het kan perfect worden geïntegreerd in elke klittenband schuursysteem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2043503 | Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 30 | Klett / Galvanisch / Marmor & Granit | 1 |
| 2043506 | Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 60 | Klett / Galvanisch / Marmor & Granit | 1 |
| 2043512 | Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 120 | Klett / Galvanisch / Marmor & Granit | 1 |
| 2043520 | Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 200 | Klett / Galvanisch / Marmor & Granit | 1 |
| 2043540 | Dia-Pad Galvano / D 100 mm / K 400 | Klett / Galvanisch / Marmor & Granit | 1 |