

**2450050**



De waterverdeler is geschroefd op de achterkant van de opname. Vanuit een centrale waterstraal wordt er voldoende watertoevoer geproduceerd voor nat polijsten van voornamelijk kwarts composiet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2450050 | Wasserverteiler für SF- Aufnahmeteller | M 14 / Edelstahl |