


**Topline Rock Pro 1550**



* Voor tegels, vloertegels en mozaïek.
* Volledige weergave van de snij-wiel voor de rechtshandige
* Nauwkeurige kogellager (onderhoudsvrij)
* Verstelbare hoekaanslag voor 90 ° en 45 ° met 430mm schaal.
* Breekinrichting met hoge drukkracht tot 1000 kg en
* PVC voeten met anti-slip, voorkomen krassen of sporen met bestaande tegelwerk
* TiN special snijwiel Ø 22 mm
* Side support uitbreiding
* Draaggreep voor een gemakkelijk transport

Zaaglengte: 1550 mm  
Diagonaal lengte: 1000x1000 mm  
Max. dikte tegel: 18 mm  
Gewicht: 28.9 Kg