

**Topline Rock Pro 920**



* Voor tegels, vloertegels en mozaïek.
* Volledige weergave van de snij-wiel voor de rechtshandige
* Nauwkeurige kogellager (onderhoudsvrij)
* Verstelbare hoekaanslag voor 90 ° en 45 ° met 430mm schaal.
* Breekinrichting met hoge drukkracht tot 1000 kg en
* PVC voeten met anti-slip, voorkomen krassen of sporen met bestaande tegelwerk
* TiN special snijwiel Ø 22 mm
* Side support uitbreiding
* Draaggreep voor een gemakkelijk transport

Zaaglengte: 920 mm
Diagonaal lengte: 650x650 mm
Max. dikte tegel: 18mm
Gewicht:15.9 Kg