

**FS**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Wandtegels en dunne natuursteenplaten |
| Diameters Ø | 115-125 |
| Asgat | 22,23 |
| Segmenthoogte | 6 mm |
| Segmentbreedte | 1,2 mm |
| Gebruik | Droog |