

**Speed Cut**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Wandtegels en dunne natuursteenplaten |
| Diameters Ø | 115-125 |
| Asgat | 22,23 |
| Segmenthoogte     | 7,5 mm |
| Segmentbreedte | 1,2 mm |
| Gebruik | Droog |

|  |  |
| --- | --- |
| N2871730  | 2871730 - Dia-TS / 115/22,2 / Fliese Speed Cut 1,2 x 7,5 mm  |
| N2871735 | 2871735 - Dia-TS / 125/22,2 / Fliese Speed Cut 1,2 x 7,5 mm |