

**TG-blauw**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Marmer, wandtegels en dunne natuursteenplaten |
| Diameters Ø | 115-125 |
| Asgat | 22,23 |
| Segmenthoogte     | 10 mm |
| Segmentbreedte | 1,2 mm |
| Gebruik | Droog |

|  |  |
| --- | --- |
| 1700115022 | Diamantzaagblad Type TG-blauw 115 x 22 mm  |
| 1700125022 | Diamantzaagblad Type TG-blauw 125 x 22 mm  |