

**Statief SDX-OD**



Basismodel bouwstatief voor de meest voorkomende toepassingen op de bouwplaats.
In hoogte verstelbaar d.m.v. uitschuifbare poten.

Geschikt voor Tanc.Co. rotatielaser Big Rotator.

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3047009 |
| materiaal | buisprofiel, geëloxeerd aluminium |
| uitvoering | uitschuifbare poten |
| bereik min / max | 100 / 168 cm |
| transportlengte | 105 cm |
| gewicht | 4,3 kg |
| aansluiting | 5/8 inch schroefdraad |