

**EMH650**



650W - 0-3.200 slagen/min
met 3 SDS-plus beitels

Breekhamer met een bijzonder hoge slagkracht van 6 joules, voor het verwijderen van tegels, het uitbreken van boorkernen en het nabewerken van sleuven. De meegeleverde beitels kunnen in 12 posities worden vastgezet. Inclusief spitse - platte- en tegelbeitel, verpakt in kunststof koffer. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.098.80 |
| EAN code | 8713265040200 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 650 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 0-3200 slagen/min. |
| Aansluiting | SDS-Plus |
| Beschermklasse | II (dubbel gesoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Gewicht | 3,4 kg |