

**ID18BL**



**Kenmerken ID18BL - Accu slagschroevendraaier - 18V - BODY**

- Highly Efficient Brushless Motor (BLDC)
- Koolborstelloos
- 3-speed
- LED verlichting
- Accu indicator
- 1 sec. One Shot functie
- High Speed Impact Drilling
- Magnetische bithouder

Voltage - 18 V
Max. koppel - 180 Nm
Toerental - 1300 / 2100 / 3000 rpm