

**Laser Top Turbo Infra 12**





* Toepassing: beton, gewapend beton, standaard beton,  
  middelharde klinkers en algemene bouwmaterialen
* Voor gebruik met een haakse slijper of een motorslijper
* Diamantzaagblad heeft harde turbosegmenten met  
  een segmenthoogte van 12 mm
* Lasergelast
* Hoge zaagsnelheid en lange levensduur
* Professioneel zaagblad met een zeer goede  
  snijkwaliteit door de Top Turbo segmenten
* Zowel droog als nat te gebruiken

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelcode** | **Omschrijving** |
| ZL42008 | 230/22,23 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 38x2,6x12 16S Blank |
| ZL42010 | 300/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 21S Blank |
| ZL42011 | 300/22,23 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 21S Blank |
| ZL42012 | 300/25,4 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 21S Blank |
| ZL42013 | 300/30,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 21S Blank |
| ZL42014 | 350/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank |
| ZL42016 | 350/25,4 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank |
| ZL42017 | 350/30,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank |
| ZL42018 | 400/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,4x12 27S Blank |
| ZL42019 | 400/25,4 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,4x12 27S Blank |

**Beschikbare diameters – 5 PACK of 10 PACK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelcode** | **Omschrijving** |
| ZL42010-10P | 300/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 21S Blank / 10-PACK |
| ZL42014-10P | 350/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank / 10-PACK |
| ZL42018-5P | 400/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,4x12 27S Blank / 5-PACK |