

**Waterafzuigunit WSR**



Geen montage nodig, eenvoudige verbinding door vacuüm.  
Hoge tijdsbesparing.  
Eenvoudige visuele inspectie van de hoeveelheid koelwater door het doorzichtig materiaal.

|  |  |
| --- | --- |
| K50-WSR100 | Wateropvangring WSR 100 |
| K50-WSR150 | Wateropvangring WSR 150 |
| K50-WSR200 | Wateropvangring WSR 200 |
| K50-WSR250 | Wateropvangring WSR 250 |
| K50-WSR300 | Wateropvangring WSR 300 |
| K50-WSR350 | Wateropvangring WSR 350 |
| K50-D100 | Rubberset WSR100 |
| K50-D150 | Rubberset WSR150 |
| K50-D200 | Rubberset WSR200 |
| K50-D250 | Rubberset WSR250 |
| K50-D300 | Rubberset WSR300 |
| K50-D350 | Rubberset WSR350 |
| K50-DM500 | Rubber per meter |
| K50-DS100 | Afdekring WSR100 |
| K50-DS150 | Afdekring WSR150 |
| K50-DS200 | Afdekring WSR200 |
| K50-DS250 | Afdekring WSR250 |
| K50-DS300 | Afdekring WSR300 |
| K50-DS350 | Afdekring WSR350 |