

**Diamatic A-130 K-FA**



Veelzijdige high-end steenzaagmachine voor tegelzetters en natuursteenverwerkers, inclusief 1 diamantzaagblad voor zagen en afschuinen (45° positie). Artikel nummer S370072.

**Belangrijkste punten:**

- In één snijproces, staat het precies zagen en afschuinen op hetzelfde moment toe  
- Robuust dubbel frame met geïntegreerde poten voor eenvoudig vervoer met een vorkheftruck of stapelaar  
- Praktisch en precies snijden met de hoekstop die kan worden aangepast van 0 tot 180o  
- Het kantelen van het juk wordt ondersteund door twee massieve pneumatische dempers

**Technische informatie:**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor | 2,2 kW/230 V |
| Zaagblad Ø (mm) zagen | 300 x 25,4 |
| Zaagblad Ø (mm) afschuinen (45° positie) | 250 x 25,4 |
| Zaagdiepte zagen | 85 mm |
| Zaagdiepte afschuinen (45° positie) | 25 mm |
| Zaaglengte | 1350 mm |
| Gewicht | 150 kg |

Voor zagen, afschuinen (45° positie) en randen polijsten.



Toerentalregeling voor het optimaliseren van de zaagkwaliteit.



Het materiaal blijft altijd horizontaal op de snijtafel liggen.  
Gegarandeerd 100% zicht op het materiaal en verzekerd van optimale precisie.



Anti-slip tafelblad, zodat het materiaal perfect en veilig ligt.

